Legimi
------------------------

🔸Il firmware PrepperRadio si installa tramite l'applicazione PrepperDock.

➖ Per Windows, avviare "prepperdock_v2025-xx-xx.exe",  per Linux "PrepperDock-Linux-install_2025-xx-xx.run".
➖ Seguire le istruzioni del manuale "PrepperRadio Manual" al capitolo 2.3, accessibile dalla finestra principale di PrepperDock.

🔸Istruzioni veloci:
➖ Collegare la radio con l'apposito cavo.
➖ Avviare PrepperDock.
➖ Aprire la finestra Q Connect.
➖ Selezionate il cavo e la porta Serial.
➖ In Automagic Firmware, selezionare "PrepperDock FW".
➖ Mettere la radio in modalità aggiornamento (tenere premuto il pulsante PTT e accendere laradio).
➖ PrepperDock caricherà automaticamente il firmware.
⚠️Per i nuovi modelli K5 V3 e K1 è imperativo, per la prima volta, caricare un BandPlan (file Config) spuntare la casella “Write Calibration” e cliccare su “Write All”.

Per tutto il resto, leggete i manuali proposti sulla finestra Home di PrepperDock.
Assicuratevi che PrepperDock sia impostato con la votra lingua:
→ premere pulsante "Lang" e selezionate la cartella "resources.prepperdock", quindi selezionare la lingua.

⚠️⚠️⚠️
Se si proviene da un altro firmware, seguire la procedura:
Installare il firmware e la calibrazione originale QS con K5prog.exe, fare un Reset All. Poi installare PrepperRadio.