Leeme
-----------------------

🔸 El firmware de PrepperRadio se instala con la aplicación PrepperDock.

➖ Para Windows, inicie «prepperdock-Win_v2025-xx-xx.exe», para Linux «PrepperDock-Linux-install_2025-xx-xx.run».
➖ Siga las instrucciones del «Manual de PrepperRadio» en el capítulo 2.3, accesible desde la ventana principal de PrepperDock.

🔸 Instrucciones rápidas:
➖ Conecte la radio con el cable adecuado.
➖ Inicia PrepperDock.
➖ Abrir la ventana Q Connect.
➖ Seleccione el cable y el puerto Serial.
➖ En Automagic Firmware, seleccione «PrepperDock FW».
➖ Poner la radio en modo actualización (mantener pulsado el botón PTT y encender la radio).
➖ PrepperDock cargará automáticamente el firmware.
⚠️Para los nuevos modelos K5 V3 y K1, es imprescindible, por primera vez, cargar un BandPlan (archivo Config), marcar la casilla «Write Calibration» y hacer clic en «Write All».

Para todo lo demás, lea los manuales en la ventana de inicio de PrepperDock.
Asegúrate de que PrepperDock está configurado con tu idioma:
→ pulse el botón "Lang" y seleccione la carpeta "resources.prepperdock", después seleccione el idioma.