Lizez-moi v.2025-01-06 MAGI
------------------------

🔸Le micrologiciel PrepperRadio est installé au moyen de l'application PrepperDock.

➖ Pour Windows, démarrer « prepperdock-Win_v2025-xx-xx.exe », pour Linux « PrepperDock-Linux-install_2025-xx-xx.run ».
➖ Suivre les instructions du « Manuel PrepperRadio » au chapitre 2.3, accessible depuis la fenêtre principale de PrepperDock.

🔸Instructions rapides :
➖ Connecter la radio avec le câble approprié.
➖ Démarrer PrepperDock.
➖ Ouvrez la fenêtre Q Connect.
➖ Sélectionnez le câble et le port Serial.
➖ Dans Automagic Firmware, sélectionnez « PrepperDock FW ».
➖ Mettre la radio en mode de mise à jour (maintenir le bouton PTT enfoncé et allumer la radio).
➖ PrepperDock chargera automatiquement le micrologiciel.
⚠️Pour les nouveaux modèles K5 V3 et K1, il est impératif, la première fois, de charger un BandPlan (fichier Config), de cocher la case « Write Calibration » et de cliquer sur « Write All ».

Pour tout le reste, lisez les manuels sur la fenêtre d'accueil de PrepperDock.
Assurez-vous que PrepperDock est configuré dans votre langue :
→ appuyez sur le bouton "Lang" et sélectionnez le dossier "resources.prepperdock", puis sélectionnez la langue.